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107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская д.8, корп. 1,

тел. +7 (495) 411 94 78

E-mail info@diapark.ru  www.diapark.ru
Иммуноферментный анализатор SIRIO S 

SEAC (Италия)

Цена – 4300 EURO

SIRIO S представляет собой восьмиканальный планшетный иммуноферментный анализатор со встроенным микропроцессором, обеспечивающим все существующие методики расчета, построение и сохранение калибровочных кривых. 

Оптическая система прибора состоит из источника света (галогеновая лампа на 20 Вт), пять интерференционных фильтров: 405, 450, 492, 540 и 620 нм (возможна установка до 8 фильтров) и 8 фотодиодов. Благодаря наличию восьми каналов, время обработки одной стандартной планшеты (96 лунок) составляет 3 секунды. С целью уменьшения вероятности ошибки из-за возможных различий в геометрии каждой лунки, исследование может проводиться, используя несколько длин волн (2-3). 

Анализатор имеет встроенный шейкер с возможностью выбора трех скоростей перемешивания. Энергонезависимая память позволяет сохранять запрограммированные пользователем методики измерений (до 48). Полученные результаты отображаются на жидкокристаллическом дисплее или могут быть распечатаны, используя встроенный принтер. Посредством порта RS 232, возможно подключение к компьютеру. Встроенные механизмы контроля гарантируют высокую точность проведения исследования. 

Анализатор является открытой системой для любых методик и реактивов. 

Определяемые параметры:

Инфекции: гепатит А (антитела к ВГА), гепатит B (HBsAg, HBeAg, анти-HBsAg, анти-HBeAg, анти-HBcAg), гепатит C (антитела к ВГС), хламидиоз (антигены, IgG, IgA, IgM), трихомониаз (IgM), токсоплазмоз (IgG, IgM), лямблиоз, аденовирус (IgG, IgM), кандидозы, аспергиллез, болезнь Лайма, цитомегаловирус (IgG, IgM), вирус Эпштейна​-Барра (IgG, IgM), вирус иммунодефицита человека 1,2 (антитела), вирус простого герпеса (IgG, IgM), вирус опоясывающего герпеса (IgG, IgM), вирус кори (IgG, IgM), вирус гриппа А,В (IgA, IgG, IgM), вирус парагриппа 1,2,3 (IgA, IgG, IgM), вирус паротита (IgA, IgG, IgM), вирус краснухи (IgG, IgM), кампилобактериоз (IgG, IgM), полиомиелит, дифтерия (IgG), эхинококкоз (IgG), сифилис (IgG, IgM), иерсиниоз, столбняк.

Опухолевые маркеры: альфа-фетопротеин, карциноэмбриональный антиген, простатоспецифический антиген, CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CA-242, ферритин, ХГЧ, NSE, тканевой полипептидный антиген, бета-2-микроглобулин, UBC (рак мочевого пузыря).

Щитовидная железа: трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ), тиреоглобулин, антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе, антитела к микросомальным антигенам тиреоцитов.

Репродуктивная функция: пролактин, лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), антитела к сперме.

Эндокринология: кортизол, тестостерон, андростендион, прогестерон, адреналин, мелатонин, серотонин, СТГ, эстрадиол, эстриол, АКТГ, кальцитонин.

Аллергия: иммуноглобулин Е, антитела к аллергенам, гистамин.

Беременность: ХГЧ в моче и в сыворотке.

Аутоиммунные и системные заболевания: ревматоидный фактор, С-реактивный белок, АСЛО, антитела к ДНК и РНК (dsDNA, гистоны, SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Sm, Jo-I).

Гемостаз: протеин C, PAI-1, Д-димер, тканевый активатор плазминогена, комплекс t-PA-PA-1, плазминоген гликозилированный, u-плазминоген, scu-плазминоген, плазмин, 

а-антиплазмин, фибринонектин, витронектин.

Технические характеристики:

	Источник света
	Галогеновая лампа на 20 Вт

	Спектральный диапазон
	400-700 нм

	Оптические фильтры
	5 интерференционных фильтра: 405, 450, 492, 540 и 620 нм

	Диапазон измерений
	от -0,1 до 3,0 единиц оптической плотности (на одной волне)

	Фотометрическая точность
	( 1,5% при 1,0 единиц оптической плотности

	Время измерения
	На одной волне <3 секунд

На двух волнах <10 секунд

	Шейкер 
	3 скорости ( от 0 до 255).

	Клавиатура 
	Встроенная мембранная клавиатура с цифровыми и функциональными кнопками.

	Интерфейс связи 
	Серийный RS-232, USB

	Дисплей
	240×128, графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой

	Принтер 
	Графический принтер с разрешением 203 точек на линию и скоростью печати 50 мм/сек.

	Бумага
	Термочувствительная

	Питание 
	 220 В, 50-60 Гц

	Потребляемая мощность 
	30 ВА 

	Рабочая температура 
	10-40°С

	Габариты (Ш х Д х В) 
	30 х 37.5 х 29.3 см.

	Вес 
	7 кг


Комплект поставки:
анализатор SIRIO S

силовой кабель с блоком питания
кабель USB

руководство пользователя

два рулона бумаги для термопринтера

